USB 录音盒Websocket二次开发demo

#### USB websocket调试页面

####

##### 调试输出窗口

#####

line 1 line 2

放音衰减因子

编码格式
自动录音

POST form 文件上传

3101B设备功能调试
内线录音使能 外线录音使能 耳麦录音使能 电脑放音录音使能
内线到外线通话使能 外线到内线通话使能 耳麦到外线通话使能 外线到耳麦通话使能 USB到耳麦放音使能 USB到外线放音使能 USB到内线放音使能
提示音管理

电话呼入自动摘机，然后播放语音文件，语音文件播放结束后，自动挂机

自动生成放音文件按钮
无线设备功能配置

SLIC录音使能 GSM录音使能 EarPhone录音使能 电脑放音录音使能
SLIC到Gsm通话使能 GSM到slic通话使能 EarPhone到Gsm通话使能 GSM到EarPhone通话使能 USB到EarPhone通话使能 USB到GSM通话使能 USB到Slic通话使能
发短信 号码: 内容:

sim1 sim2

快速切换卡1 快速切换卡2

串口调试